2 tanesinden Coverter çıkışlarını okuduk (anlamadım) akım mı okuduk? 8 esc shunt ile aynı şekilde mi hesaplanacak akım dün dediğin gibi yani

2 tanesinden Coverter gerilim okuduk 100'e falan bölünecek mi dün opamp ile voltaj artırıyoruz demistin, bunda da var mı?

Batarya akımı ve gerilimı için de mi aynı şekilde hesaplanacak?

8 esc dışında hangileri main boarda uart ile gönderilecek?

Bu 8+2+2+2 adc inputunun alınması ve gönderilmesi hep beraber tek bir command ile mi kontrol edilecek yani hangileri birbirine bagli, hangileri bağımsız (bağımsız olanlar için ayrı adc/Dma açayım)

**Bu commandler ana karttan geliyor herhalde, onların gelebilmesi için de yukarıda bahsettiğim bağımsizlık sayısına göre seri haberleşme ayarlayim (ayrıca pwm kontrolü için)**

**ADC/DMA ayarı**